Pos.  19"-Vertikalprofil Stahl mit Lochraster
zum Ausbau von Grundgestellen 
oder Passiv-Schränken
(mit serienmäßig einer Befestigungsebene).
Zur Aufnahme von schweren, 
tiefen Komponenten nach IEC 297-3.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt
durchgehender 19"-Einbau
Einbauhöhe: 1900 mm, 41 HE
Höhe: 2000 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19"-Vertikalprofil Stahl mit Lochraster
Bestellnummer: 01.130.810.0
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____      ___________     ____________
