Pos.	Sockelblende mit Bürstenleiste
Sockelblende für Miracel Schränke zur 
Kabeleinführung
seitlich, front- und rückseitig
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich Erdung und allem systembedingten 
Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Abmessungen:
Breite 800 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Sockelblende mit Bürstenleiste
Bestellnummer: 01.130.745.1
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____    _____    ___________      ___________

