Pos.	Verblendung im 19"-Schrank für
Kalt-/Warmbereich-Trennung
Verblendung zur Trennung der Kalt- und Warmbereiche;
einfache und schnelle Nachrüstung im Schrank 
möglich; 2 Blenden mit 1 HE 19"-Bereich vertikal 
und 2 seitliche Blenden mit je 3 Ausbrüchen für 
die Kabeldurchführung (Ausbrüche abgedeckt) liefern 
(einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren
Material / Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
für Schranktyp: Miracel
Rangiertiefe: 85,5 mm
Schrankabmessungen:
Höhe 2200 mm, 46 HE
Breite 700 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Verblendung im 19"-Schrank
Bestellnummer: 03.028.057.8
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____    _____    ___________      ___________

