Pos.	Rückteil ohne Lüftungsgitter
Rückteil für Miracel Schränke, in Abhängigkeit von 
den weiteren Schrankkomponenten kann eine 
maximale Schutzklasse von IP 55 erreicht werden.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich Erdung und allem systembedingten 
Zubehör.
Material: Stahlblech 1 mm
Farbe: Struktur ähnlich Dacograu RAL 7032
geeignet für Schrankabmessungen:
Höhe 2200 mm, 46 HE
Breite 800 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rückteil
Bestellnummer: 01.130.679.3
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____   ______   __________       ____________

