Pos.	Rückteil ohne Lüftungsgitter
Rückteil für Miracel Schränke, in Abhängigkeit von 
weiteren Schrankkomponenten kann eine maximale
Schutzklasse von IP 55 erreicht werden.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich Erdung und allem systembedingten 
Zubehör
Material: Stahlblech 1 mm
Farbe: Struktur ähnlich Dacograu RAL 7032
geeignet für Schrankabmessungen:
Höhe 1200 mm, 23 HE
Breite 800 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rückteil
Bestellnummer: 01.130.674.3
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____   ______   __________       ____________
