Pos.  Montagesatz für Compaq-Server
Montagesatz zur Montage diverser Compaq-Server in
Miracel-Schränken Tiefe 800 mm und Tiefe 900 mm.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Stahlblech, elektrolytisch
verzinkt
Geeignet für Cmpaq-Server Typ: DL380 (1850R)
Einbau in Miracel-Serverschrank mit T-Nut Profilen
Schranktiefe: 900 mm
Nutztiefe: 740 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Montagesatz für Compaq-Server
Bestellnummer: 01.131.649.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
