Pos.  Glastür, zweiflügelig
beim Einbau in Miracel Schrank kann 
(in Abhängigkeit von den weiteren 
Schrankkomponenten) eine maximale
Schutzklasse von IP 20 erreicht werden
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1 mm,
pulverbeschichtet Struktur; 
Einscheibensicherheitsglas 6,0 mm glasklar
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
für Schrankabmessungen:
Höhe 2000 mm	
Breite 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Glastür, zweiflügelig
Bestellnummer: 01.131.866.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
