Pos.	Schrank in Designausführung
Farbe: Sichtfläche der Verkleidungsteile RAL 7021
Schwarzgrau
Einbauhöhe: 1820 mm, 41 HE
Einschubtiefe: 740 mm
Schrankabmessungen:
Höhe 2000 mm
Breite 600 mm
Tiefe 900 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Miracel MaxLoad
Bestellnummer: 01.123.343.8
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____   ______   __________       ____________


MaxLoad, Erdbeben- und Schwerlastschrank
pulverbeschichtetes Grundgestell aus Stahl mit
umlaufenden Befestigungspunkten für Schrankteile,
Kabelführungen, Kabelmanagement, Schienen,
Einschubschienen, Streben und sonstigem 
Zubehör, im
Bedarfsfall demontierbar.
4 Stück stufenweise, tiefenverstellbare
19"-Stahlblechprofile mit Lochraster zur Aufnahme 
von Bauteilen nach IEC 297-3. Mit festem 19" 
Einbau frontseitig und rückseitig. Abstand vom 
Einbau frontseitig in 123 mm Schranktiefe, 
stufenlos variierbar.
2 Verkleidungsteile aus Stahlblech verzinkt,
pulverbeschichtet.
2 perforierte Türen aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet, Türöffnungswinkel 180°, 
Ableitung der Verlustwärme über
Perforation.
Deckel mit Kabeleinführung.
4 Nivellierfüße zum Ausgleich von Unebenheiten 
zwischen 0-25 mm.
Sichtfläche der Verkleidungsteile 
pulverlackbeschichtet.
Schrankerdung nach VDE 0100, T 540.
Prüfungen nach MIL-STD 810 E (Rütteltest), 
IP-Test nach DIN 40050/IEC 529, Bellcore Zone 4.
Statische Zuladung 1000 kg (10.000 N).
Material / Oberfläche:
Grundgestell: Stahl, pulverbeschichtet
Verkleidungsteile: Stahlblech verzinkt,
pulverbeschichtet Struktur
Türen: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
Glasfüllung Fronttür: 
Einscheibensicherheitsglas, 4 mm
