Pos.  Rückteil ohne Lüftungsgitter
Rückteil für Miracel Schränke, 
in Abhängigkeit von den
weiteren Schrankkomponenten kann eine 
maximale Schutzklasse von IP 55 erreicht werden
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich Erdung und 
allem systembedingten Zubehör
Material: Stahlblech 1 mm
Farbe: Struktur ähnlich Dacograu RAL 7032
geeignet für Schrankabmessungen:
Höhe 2200 mm, 46 HE
Breite 700 mm	
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rückteil
Bestellnummer: 01.130.673.3
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
