Pos.  Bürstenleiste für Deckel mit Kabeleinführung
passend für alle Miracel Deckel mit Kabeleinführung,
zur staubgeschützten und flexiblen Kabeleinführung,
anstelle der  verschiebbaren Abdeckungen im Deckel 
zu montieren
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material: Befestigungsleiste Hart-PVC, Borsten PP
(Polyprophylen)
Farbe: Befestigungsleiste Schwarz, Borsten Schwarz
Ausführung für Schrankbreite: 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Bürstenleiste für Deckel mit Kabeleinführung
Bestellnummer: 01.130.998.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
