Pos.	Stahlblechtür verkürzt, einflügelig
zur Montage in Kombination mit Anschlussplatten; 
beim Einbau in Miracel Schrank kann (in Abhängigkeit 
von den weiteren Schrankkomponenten) 
eine maximale Schutzklasse von IP 55 erreicht werden
Hinweis: Um den Schrank in der vollen Höhe zu
verkleiden, bestellen Sie bitte zur verkürzten Tür 
die passende Anschlussplatte.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1 mm,
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Abmessungen:
Höhe 1600 mm
Breite 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Stahlblechtür verkürzt, einflügelig
Bestellnummer: 01.131.664.1
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____    _____    ___________      ___________

