Pos.  Dichtrahmen IP 55
Dichtrahmen zur Bildung von Schrankreihen (IP 55)
ohne mittlere Seitenteile.
Rahmen Stahl, 
pulverbeschichtet Struktur lichtgrau RAL 7035
Dichtung PU Schaum.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren.
Einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Nutztiefe: 475 mm
Abmessungen:
Höhe 1053 mm, 23 HE
Tiefe 600 mm	
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Dichtrahmen IP55 für T600; H1200
Bestellnummer: 01.131.233.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
