Pos.	Stahlblechtür mit Lüftungsgitter, einflügelig
mit Lüftungsgitter inklusive Abdeckung(205 x 205 mm)
und Einbaumöglichkeit für Filtermatte (Bestellnummer
01.131.225.9); beim Einbau in Miracel Schrank kann 
- in Abhängigkeit von den weiteren 
Schrankkomponenten – Eine maximale Schutzklasse 
von IP 33 erreicht werden.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1 mm;
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
für Schrankabmessungen:
Höhe 1800 mm
Breite 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Stahlblechtür mit Lüftungsgitter einflügelig
Bestellnummer: 01.131.982.1
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____    _____    ___________      ___________

