Pos.  Dichtrahmen IP 55
Dichtrahmen zur Bildung von Schrankreihen (IP 55) 
ohne mittlere Seitenteile.
Rahmen Stahl, pulverbeschichtet Struktur lichtgrau 
RAL 7035 Dichtung PU Schaum.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren.
Einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Nutztiefe: 475 mm
Abmessungen:
Höhe 1853 mm, 41 HE
Tiefe 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Dichtrahmen IP55 für T600; H2000
Bestellnummer: 01.131.257.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
