Pos.  Luftabschottung im 19"-Schrank für
Kalt-/Warmbereich-Trennung
Verblendung zur Trennung der 
Kalt- und Warmbereiche;
einfache und schnelle Nachrüstung 
im Schrank möglich; 
2 Blenden mit 1 HE 19"-Bereich vertikal und 
2 seitliche Blenden je nach Ausführung 
mit je 3 Ausbrüchen für die
Kabeldurchführung bzw. komplett geschlossen; 
Abdichtung
zu den Seitenteilen oder zur gleichen Ebene im
angereihten Schrank durch Schaum-Elemente
liefern (einschließlich allem systembedingten 
Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren
Material / Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
für Schranktyp: DCM Racks ohne Rollenaufnahme
Auführung: geschlossen
Schrankabmessungen:
Höhe 2200 mm, 47 HE
Breite 600 mm
Tiefe 20 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Luftabschottung im 19"-Schrank
Bestellnummer: 01.147.902.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
