Pos.  Montagesatz 2 für Vertikalprofile
Montagesatz für den Einbau durchgehender
Vertikalprofile.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt
für Schrankabmessungen:
Breite 700/800/900 mm
Tiefe 900 mm	
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Montagesatz 2 für Vertikalprofile
Bestellnummer: 01.131.268.0
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
