Pos.  Drehrahmen 90° / 105° / 130°
ermöglicht freie Zugänglichkeit zur zweiten
Montageebene sowie zu den Einbaukomonenten im
Drehrahmen.
Hinweis: durch den Einbau eines Drehrahmens
verringert
sich die Nenneinbauhöhe des Schrankes um 3 HE,
Bitte
Montagesatz mitbestellen (Art.nr. 01.131.317.1);
optionales Erdungsset für Drehrahmen (Art.nr.
01.110.610.9)
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Stahlblech 2 mm, 
pulverbeschichtet Struktur RAL 7035 Lichtgrau
Maximales Einbaugewicht: 80 kg
Einbauhöhe: 1692,8 mm
Abmessungen:
Breite 800 mm
Höhe 2000 mm, 38 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Drehrahmen
Bestellnummer: 01.117.079.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
