Pos.  Lüfterdach für CoolBlast, Deckellösungen für
Partikelschutz
für den Einsatz in Verbindung mit dem
CoolBlast-Lüfterdach, 
geschlossener Deckel zweigeteilt
mit Kabeleinführung
 zum Schutz vor Fremdkörpern und Staub, 
zur nachträglichen Montage auf Abstandsbolzen
auf dem Standarddeckel.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Ausführung: geschlossen
Abmessungen:
Breite 600/900 mm
Tiefe 900/600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Deckel für CoolBlast
Bestellnummer: 01.130.692.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
