C-Profilschiene

zum Kabelabfang mittels Bügelschellen am Eintritt.
Montage zwischen den Profilen des Grundgestells in die
Breite; Anwendung in Verbindung mit kabeleinführbarer
Deckel.

Material: Stahlblech verzinkt
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

für Schranktyp: Miracel/Smaract
Schrankabmessungen:
Breite 600/800 mm
Tiefe -
Einbauposition 2
Abmessungen:
Länge 734 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: C-Profilschiene, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.194.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
