Pos.  Montagesatz für Compaq-Server
Montagesatz zur Montage diverser Compaq-Server in
Miracel-Schränken Tiefe 800 mm und Tiefe 900 mm.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Stahlblech, elektrolytisch
verzinkt
Geeignet für Cmpaq-Server Typ: ML530, 
ML570, (3000 R), (5500 R), ProLiant
Einbau in Miracel und Miracel-Serverschränke 
mit T-Nut oder Lochraster Profilen
Schranktiefe: 800/900 mm
Nutztiefe: 740 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Montagesatz für Compaq-Server
Bestellnummer: 01.131.655.0
oder gleichwertig	

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
