Pos.  Bodenblech mit Moosgummiabdichtung für DCM
zur Verkleidung der Schrankunterseite und 
zur flexiblen front- und rückseitigen Kabeleinführung
mit Moosgummiabdichtung; für Racks mit
Rollenaufnahme
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt
Abmessungen Moosgummi: 50 mm x 50 mm
Abmessungen:
Breite 600 mm
Tiefe 1000 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Bodenblech mit Moosgummiabdichtung
Bestellnummer: 01.147.846.0
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
