Pos.	Schottwand, nachträglich einschiebbar
Zur Luftabschottung zwischen zwei fest angereihten
Schränken. Zur Montage zwischen zwei Schränken
vorgesehen; über eine Führung am oberen Tiefenprofil
von einer Seite einschiebbar.
An einer Seite angebogene bzw. angeschweißte
Anreihlaschen dienen nach dem Einschieben der
Befestigung an der T-Nut und somit der
Anreihverbindung. Auf der gegenüberliegenden Seite 
sind Anreihverbinder 01.127.114.9 zu verwenden (im
Lieferumfang enthalten).
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1 mm, 
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
für Schranktyp: Miracel
Schrankabmessungen:
Höhe 2200 mm, 46/47 HE
Tiefe 1200 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Schottwand, nachträglich einschiebbar
Bestellnummer: 01.133.840.1
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____   ______   __________       ____________

