Pos.  Deckel mit Kabeleinführung für DCM
geschlossener Deckel zweigeteilt mit Kabeleinführung
zum Schutz vor Fremdkörpern und Staub.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Abmessungen:
Breite 600 mm
Tiefe 1200 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Deckel mit Kabeleinführung
Bestellnummer: 01.147.822.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
