Pos.	Stahlblechtür, einflügelig
beim Einbau in Miracel Schrank kann (in Abhängigkeit
von den weiteren Schrankkomponenten) eine maximale
Schutzklasse von IP 55 erreicht werden
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1 mm,
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
für Schrankabmessungen:
Höhe 1600 mm
Breite 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Stahlblechtür, einflügelig
Bestellnummer: 01.147.448.8
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____    _____    ___________      ___________

