19" LWL-Kabelführungsplatte 1 HE

zur geordneten und sicheren Führung von LWL-Patchkabeln
im Netzwerkschrank;
gewährleistet die seitliche Einhaltung von Biegeradien.

optional: frontseitige Abdeckplatte zur Fixierung der
verlegten LWL-Patchkabel (ANR: 05.040.051.1).
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm,
Pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau Struktur
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19" LWL-Kabelführungsplatte 1 HE
Bestellnummer: 05.040.050.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
