Potentialausgleichsschiene

zur zentralen Erdung aller Schutzleiter, mit
plombierbarer Haube, Kontaktleiste aus Messing,
vernickelt, zum Anschluss von mehr- und eindrähtigen
Leitern.
1x Rundleiter Ø 8-10 mm,
1x Flachband bis 30 mm Breite oder Rundleiter Ø 8-10
mm,
7x ein- oder mehrdrähtige Leiter bis 16 mm² oder
feindrähtige Leiter bis 10 mm².
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör) und
betriebsfertig im Schrank montierbar.

Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Potentialausgleichsschiene
Bestellnummer: 01.117.524.3
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
