19"-Zwischenboden, fest

zum festen Einbau; Zwischenbodentableau perforiert zur
optimalen Luftzufuhr. Für Montage 4 19"-Profile
erforderlich.
Tragkraft 500 N, vorbereitet für die Montage eines
Griffes und einer Gelenkkabelführung.

Liefern (einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,0 mm,
elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Einbau in Miracel, Smaract, DoubleProRack
Einschubtiefe: 740-760 mm
Abmessungen der Stellfläche:
Breite 430 mm
Tiefe 600 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Zwischenboden (fest)
Bestellnummer: 01.102.005.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
