19" Kabelführungsplatte flexibel

für die sichere und geordnete, waagrechte Führung von
Patchkabeln;
mindestens 5 Kabelbügel.

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche:
Frontplatte Stahlblech, 1,5 mm, pulverbeschichtet
Rangierbügel Rundstahl, d = 5 mm, verzinkt

Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Abmessungen Typ 3 (Innenmaß):
Tiefe 92 mm
Höhe 72 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19" Kabelführungsplatte 2 HE
Bestellnummer: 05.040.101.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
