Rangiersprosse

für die vertikale Kabelführung und -aufteilung;
offene Ausführung, kein Durchfädeln.
Befestigung optimal an der äußeren Seite des
19"-Profiles.
Einbauposition beliebig wählbar
Montage ab Schranktiefe = 600 mm

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material/Oberfläche: Rundstahl, d = 5mm, verzinkt
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangiersprosse
Bestellnummer: 01.117.033.7
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
