19"-Zwischenboden Vollauszug

mittels Teleskopschienen ausziehbar (Vollauszug);
Zwischenbodentableau perforiert zur optimalen
Luftzufuhr;
Fest einstellbar mit Rastfeder, werkzeuglos abnehmbarer
Zwischenboden. Für Montage 4 19"-Profile erforderlich;
Tragkraft 500 N, vorbereitet für die Montage eines
Griffes und einer Gelenkkabelführung.

Liefern (einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,0 mm,
elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Einschubtiefe: 565 - 750 mm
Abmessungen der Stellfläche:
Breite 430 mm
Länge 560 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Zwischenboden Vollauszug
Bestellnummer: 01.102.041.8.001
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
