Griff

Passend für Zwischenböden und Schwerlastböden mit
Innengewinde M5; Als Ziehhilfe, pulverbeschichtet
graublau RAL 5008, mit Abdeckplatten,

Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.

Abmessungen:
Höhe 133,4 mm, 3 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Griffe (2 Stück)
Bestellnummer: 00.050.503.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
