Montagesprosse

zur Kabelführung mit Klettbändern, universelle
Befestigungsmöglichkeit für Installationszubehör,
Steckdosenleisten, Fernmeldeinstallationseinheiten,
Montageplatten etc.
Verschiedene Ausführungen für Einbau seitlich und quer.

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm,
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Ausführung: Einbau in Miracel / Smaract, quer oder
seitlich
Abmessungen:
Höhe 43,6 mm, 1 HE
Breite b1 = 482 mm, 19", b2 = 442,6 mm
X 81,5 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Montagesprosse
Bestellnummer: 05.040.018.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
