19" Kabelführungsplatte 1 HE

für die sichere und geordnete, waagrechte Führung von
Patchkabeln; mindestens 5 Kabelbügel Metall,

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör); Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Farbe: Schwarzgrau RAL 70321
Abmessungen Typ 2 (Innenmaß):
Tiefe 95 mm
Höhe 32 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19" Kabelführungsplatte, 1 HE
Bestellnummer: 01.117.144.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
