Fachboden fest, 2 HE

zur flexiblen Montage an 19"-Profile in Schränken;
perforierte Stellfläche, 2 HE Einbauhöhe;
Tragkraft 200 N.
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar

Material / Oberfläche:
Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur

Farbe: Schwarzgrau RAL 7021 Struktur

Abmessungen:
Höhe 88,1 mm
Breite 482,6 mm, 19"
Abmessungen Stellfläche:
Breite x Länge 442 x 380 mm
Tiefe 600/800/900/1000 mm (Ausführung Miracel/Smaract)
Tiefe 500/600/800 mm (Ausführung DoubleProRack)
Tiefe 500/600 mm (Ausführung ConAct)
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Fachboden verstellbar, 2 HE
Bestellnummer: 01.113.737.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
