Rangierbügel quadratisch

für die geordnete Patch-Kabelführung; offene
Ausführung, kein Durchfädeln.
Befestigung optimal an der äußeren Seite des
19"-Profils. Einbauposition beliebig wählbar.
Montage ab Schrankbreite = 800 mm

liefern (einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und
betriebsfertig im Schrank montieren

Material / Oberfläche: Rundstahl, d = 5mm, verzinkt
Abmessungen:
Breite 86 mm
Länge 86mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangierbügel quadratisch, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.224.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
