Rangierbügel flexibel

zur flexiblen und geordneten Patch-Kabelführung; offene
Ausführung, kein Durchfädeln.
Einbauposition und Einbaulage beliebig wählbar

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Rundstahl, d = 5mm, verzinkt

Abmessungen:
Außen 102 x 82 mm
Innen 92 x 72 mm
Tiefe 22 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangierbügel flexibel, Satz à 10 Stück
Bestellnummer:  05.040.233.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
