Schwerlastboden fest

zum festen Einbau; perforierte Stellfläche zur
optimalen Luftzufuhr; Anwendbar als Server- oder
Batterieboden,
Fest einstellbar im ein- und voll ausgezogenen Zustand.
Tragkraft 1000 N statisch für LW-Einbau, 1500 N
statisch für 19"-Einbau, Höhe 2 HE

Liefern (einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm,
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Einbau in Miracel, Smaract
Gehäusebreite: 482,6 mm, 19"
Gehäusetiefe: 800 mm
Einschubtiefe: 565 mm
Abmessungen der Stellfläche:
Breite 467 mm
Tiefe 460 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Schwerlastboden ausziehbar
Bestellnummer: 01.131.473.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
