19"-Zwischenboden, Quick-Fix

einfache und schnelle werkzeuglose Montage durch
Einhängen in die 19"-Ausbrüche, einfache und schnelle
werkzeuglose Fixierung (ein Click) und Defixierung
(Vierteldrehung), passend für alle Schränke und Gehäuse
mit 19"-Lochrasterprofilen (9,0x9,0 Quadratlöcher),
tiefenvariabel für den Einsatz bei verschiedenen
Einschubtiefen und
Sondermassen, mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
Tragkraft 700 N statisch bei gleichmäßiger
Lastverteilung.

Liefern (einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,0 mm,
elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Einbau in Miracel, Smaract
Gehäusetiefe: 800 mm
Einschubtiefe: 565-740 mm
Abmessungen der Stellfläche:
Breite 430 mm
Tiefe 500 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Zwischenboden Quick-Fix
Bestellnummer: 01.102.072.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
