Kabelführungsring

für die geordnete Kabelführung von 19"-Profilen,
Befestigung an T-Nut des Schrankrahmens oder der
19"-Profile möglich; offene Ausführung, kein
Durchfädeln
Einbauposition beliebig wählbar.

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material: Kunststoff
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau
Struktur
Abmessungen: ca. 50 x 115 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Kabelführungsring
Bestellnummer: 01.312.207.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
