Rangierbügel universal

für die geordnete Patch-Kabelführung; offene
Ausführung,
kein Durchfädeln; für den Einsatz bei frontseitigem
19"-Profilabstand von 73/123 mm optimiert.
Befestigung optimal an der äußeren Seite des
19"-Profils
Einbauposition beliebig wählbar
Montage ab Schrankbreite = 800 mm

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Rundstahl, d = 5 mm,verzinkt
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangierbügel universal, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.220.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
