Kabelwanne zwischen den Schränken

zur geordneten Patchkabelführung zwischen angereihten
Schränken, Montage auch nachträglich möglich
Patchkabelbefestigung mittels Klettbänder möglich.
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material: Stahlblech 1,5 mm.
Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Struktur.
Abmessngen:
Höhe ca. 1 HE
Breite 265 mm
Tiefe 60 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Kabelwanne Anreihschrank
Bestellnummer: 05.040.058.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
