Rangierbügel rechteckig

für die geordnete Patch-Kabelführung; offene
Ausführung, kein Durchfädeln;
Befestigung optimal an der äußeren Seite des
19"-Profils
Einbauposition beliebig wählbar

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Rundstahl, d = 6 mm, verzinkt
Montage in Miracel ab Schrankbreite = 800 mm
Abmessungen:
Außen 300 x 80 mm
Innen 288 x 58 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangierbügel rechteckig, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.221.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
