Kabelführung

Kabelgelenkträger für eine knickfreie, definierte
Kabelführung; Federbügel zur  Montagehilfe; Anbringung
im hinteren Schrankbereich.
Liefern (einschließlich allem systembedingten Zubehör)
und betriebsfertig im Schrank montieren

Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 2-Punkt-Gelenkkabelführung
Bestellnummer: 05.040.096.0
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
