Strom-Verteilerbox, ausziehbar

zur Aufnahme von Hutschienenkomponenten aus der
Installationstechnik wie Sicherungen, Klemmen und
Relais (TS35-Hutschiene).
Einbauebenen variierbar;
die Montageebene ist verriegelt, im Bedarfsfall nach
vorn ausziehbar; fertig bestückt und verdrahtet
lieferbar.
Kabeleinführung rückseitig durch Bürstenleisten mit
abgebauter Verkleidungshaube Zugentlastung und
Schutz-/Nullleiter-Sammelschiene von vorn frei
zugänglich mit N- und PE-Sammelschiene,
Zugentlastungen, Leerfeldabdeckung und Erdungssatz
2 Beschriftungsstreifen über die gesamte Breite
Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet
Struktur Lichtgrau RAL 7035
Korpus Stahlblech, verzinkt
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör) und betriebsfertig im Schrank montierbar.

Abmessungen:
Höhe 3 HE
Breite 483 mm, 19"
Tiefe 150 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Strom-Verteilerbox, ausziehbar
Bestellnummer: 03.013.385.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
