LWL-Patchkabel-Überlängenablage

für die geordnete Führung von Überlängen bei LWL
Patch-Kabeln im Schrank (ab B= 800 mm);
offene Ausführung, kein Durchfädeln.
Befestigung optimal an der äusseren Seite des
19"-Profiles, an Multifunktions- und/oder
Kabelführungsstreben, oder beliebig. Einbauposition
beliebig wählbar.
Montage ab Schrankbreite B = 800 mm

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Grundplatte pulverbeschichtet,
Kabelführungspilz: Polyamid, schwarz
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: LWL-Überlängenablage
Bestellnummer: 05.040.041.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
