19" Kabelführungsplatte 1 HE

für die sichere und geordnete, waagrechte Führung von
Patchkabeln; mindestens 5 Kabelbügel Kunststoff; Kanten
geschützt;

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör); Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Abmessungen Typ 1 (Innenmaß):
Tiefe 55 mm
Höhe 22 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19" Kabelführungsplatte 1 HE
Bestellnummer: 05.040.111.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
