19" Kabelwanne 1 HE

zur geordneten und sicheren Führung von Patchkabeln vor
der 19"-Front; Patchkabelbefestigung mittels
Klettbänder möglich.
Montage auf Frontplatten möglich
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material: Stahlblech 1,5 mm.
Oberfläche: Pulverbeschichtet Struktur.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Abmessngen:
Höhe 44,5 mm, 1 HE
Breite 482,6 mm, 19"
Tiefe 100 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19"-Kabelwanne 1 HE
Bestellnummer: 05.040.055.1
der gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
