Rangierbügel

für die geordnete Kabelführung, offene Ausführung, kein
Durchfädeln

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Rundstahl, d = 5 mm, verzinkt
Abmessungen:
Außen 95 x 60 mm
Innen 85 x 50 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangierbügel rechteckig, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.225.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
