Rangierbügel rechteckig

für die geordnete Patch-Kabelführung; offene
Ausführung, kein Durchfädeln;
Befestigung optimal an der äußeren seitlichen T-Nut des
19"-Profils
Einbauposition beliebig wählbar

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

Material / Oberfläche: Rundstahl, d = 5 mm, verzinkt
Abmessungen:
Außen 75 x 50 mm
Innen 65 x 40 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Rangierbügel rechteckig, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.226.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
