19"-Blindplatte Kabeldurchführung Quick-Fix

zur geordneten Kabelführung in den Schrankinnenraum;
einfache und schnelle werkzeuglose Montage (ein Click)
und Demontage (Vierteldrehung).
Liefern und betriebsfertig im Schrank montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör.

Material / Oberfläche: Stahlblech 1 mm,
pulverbeschichtet; Bürstenleiste Kunststoff

Farbe: Schwarzgrau RAL 7021 Struktur
Abmessungen:
Breite 482,6 mm, 19"
Höhe 43,6 mm, 1 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Blindplatte Kabeldurchführung Quick-Fix, 1 HE,
Satz à 6 Stück
Bestellnummer: 01.103.331.8
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
